	
	



Příloha č. 1

Kategorie A.

Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb pro zimní údržbu komunikací a přepravu stavebních materiálů v letním období, zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami: 

· nástavba automatického sypače pro aplikaci soli, vlhčené soli a inertních materiálů
· nástavba třístranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů
· přední segmentový sněhový pluh 


 A1)	  Víceúčelové komunální vozidlo s pohonem 4x4, s výkonem motoru 		  min. 260 kW, celková hmotnost od 18 do 20,5 t


Požadované provedení a výbavu podvozku

· celková hmotnost vozidla 18.000 kg, technická celková hmotnost vozidla dle TP           vyšší než 20.000 kg, technická nosnost přední nápravy dle TP vozidla min. 9.000 kg
· vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu vozidla 4 x 4 s možností zapnutí uzávěr všech diferenciálů
· je požadována vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku
· motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 260 kW, emisní provedení EURO 5 
· zdvihový objem motoru min. 11.500 cm3 
· komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, v provedení M+S  
· rozvor náprav vozidla max. 4,0 m mezi 1. a 2. nápravou vozidla 
· vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost od 1,8 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h
· řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů (samočinné nebo polosamočinné), tj. NE manuální, v nabídce bude uveden postup řazení.  
· Zesílená spojka pro stavební provoz
· vozidlo musí být vybaveno 2 mechanickými vývody pro pohon nástaveb (1 x od motoru,  otáčky 1,0-1,2 x motor, 1 x od převodovky, otáčky 0,8-1,0 x motor)
· elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 80 A
· vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením
· vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla se 2-mi samostatnými čerpadly, 1. okruh - silový okruh pro pohon sypače, 2. okruh s průtokem ca. 15 lit/min pro ovládání čelních nástaveb, vývody hydrauliky s rychlospojkami na straně za kabinou vozidla, hydraulické vývody pro ovládání čelních nástaveb vpředu na upínací desce
· výrobce čerpadla Parker, Bosch-Rexroth, Danfoss nebo obdobné kvality
· systém ovládání čelních nástaveb s funkcemi – zvedání a spuštění, otáčení vpravo                     a vlevo, možnost plynulého proporcionálního nadlehčování 0-100 %, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku.
· vpředu na rámu musí být normované upínací zařízení (deska) dle normy DIN 76060 A
· vozidlo bude vybaveno sklopným zadním ocelovým nárazníkem
· nádrž na olej pro hydraulický systém s filtrační jednotkou včetně olejoznaku se signalizací
· ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz 
· sklopná kabina s počtem sedadel 1+2, vzduchem odpružené sedadlo řidiče
· elektrické vyhřívání čelního skla kabiny
· kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem,               el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo, el. ovládanými okny, centrálním zamykáním na klíč, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, zásuvkou pro napájení 24 V, autorádiem s CD s anténou               a s reproduktory, tempomatem a temposetem
· vozidlo bude vybaveno systémem sledování opotřebení, indikaci poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek (servisní intervaly olejových náplní kompletního hnacího ústrojí vozidla, dále informačním systémem DAS pro všechny potřebné úkony diagnostických a údržbových prací.
· na kabině bude vozidlo vybaveno 2 ks oranžových majáků 
· nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona
· větrací klapka ve střeše vozidla
· brzdový systém s vyhřívaným filtrem a systémem ABS
· zadní tažné zařízení s čepem 40 mm pro přívěs s centrální osou
· systém dvou-hadicových brzd přívěsu vč. zásuvky ABS
· palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 300 lit
· sací potrubí motoru vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým             filtrem pro prašný stavební provoz
· výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy
· vozidlo bude vybaveno výstupem provozních údajů ve formátu FMS (pro GPS)
· dodatečná montáž 2 ks přídavných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídavné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí 
· 2 ks přídavných mlhových světel vpředu
· podvozek bude vybaven systémem pro rychlou montáž a demontáž výměnných  nástaveb – výměna musí být rychlá a bezpečná - proveditelná max. 2 pracovníky
· provedení výměnného systému nástaveb v provedení „otočné šrouby“ pro aretaci jednotlivých výměnných nástaveb přímo na rámu vozidla
· prostor za kabinou nad převodovkou bude uzavřen pomocí hliníkového protismykového plechu jako ochrana proti soli 
· podvozek bude vybaven bočními ALU-zábranami, blatníky na zadní nápravě, výstražnými tabulkami vzadu a nápadným značením.  
· podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi
· barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 vč. předního ocelového nárazníku
· součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR
   -     nový výrobek


 A2)	Požadované provedení nástavby automatického sypače pro posyp		vlhčenou solí se solankou, suchou solí a inertními materiály 

· nástavba musí být uzpůsobena pro rychlou montáž výměnný systém podvozku
· požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu činí min. 5.0 m3
· požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí min. 2.100 litrů
· dávkovací systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) s možnosti nastavení přesného dávkování všech výše uvedených materiálů
· plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti
· pásový dávkovací systém bude vybaven unášecími V-profily
· systém automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídavku solanky pomocí 3-okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky
· kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla - indikace poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla
· dálkově elektronicky stavitelná stranová symetrie posypu z ovládacího pultu
· čidla pro indikace min. a max. stavu solanky v kabině, kontrolní světlomet posypu vzadu nad rozmetadlem
· nerezové rozmetadlo posypových materiálů vzadu pro rovnoměrný posyp v rozsahu min. 3-10 m o průměru min. 650 mm
· ochranné síto v násypce pod sklápěcí plachtou z pozinkované ocele nebo z nerezu
· výstražné oranžové majáky 2 ks a červeno-bílé šrafování na sypači vzadu
· gumotextilní sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku 
· požadovaný rozsah dávkování sůl  činí 5-40 g/m2
· požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály činí 40-300 g/m2  
· indikace min. a max. stavu solanky v nádržích
· výstup provozních dat sypače pro on-line přenos údajů o posypu se zásuvkou RS 232 
· ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, osvětlení ovládacích prvků a display pro noční provoz
· sypač musí umožnit přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) nastavení řídícího programu (software) servisním technikem 
· sypač musí umožňovat nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání a funkcí rychlého  vyprázdnění materiálu ze zásobníku 
· pro celou nástavbu je požadována maximální protikorozní ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování, použití plastových a nerezových dílů
· pro montáž a demontáž musí být dodány 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou barva nástavby – oranžová RAL 2011
· krycí plachta za rozmetadlem
· nový výrobek




 A3)	Požadované provedení ocelového segmentového pluhu 

· segmentová ocelová radlice s podélným a příčným kopírováním nerovností vozovky
· délka ostří min 3,6 m, pracovní záběr při bočním nastavení min. 3 m
· výška ocelové části radlice ve středu – min. 1.000 mm (bez clony)
· zvýšení ocelové části radlice (segmentů) vpravo a vlevo na min. 1.200 mm
· provozní hmotnost ca.  1.100 – 1.200 kg
· hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo
· sněhový břit ze speciálního materiálu PUR (gumo-plast) s bočním ochranným nárazníkem vpravo a vlevo
· nájezdové parallelogramové jištění při najetí na překážku
· opěrná kola s výškovým nastavováním pracovní polohy
· protivětrný štít z mrazuvzdorného, pružného a nárazu-odolného plastu, elastomeru
· bezpečností LED-osvětlení (obrysová světla)
· montáž na upínací desku DIN 5
· barva – oranžová RAL 2011
· nový výrobek
  
 A4)	Požadované provedení nástavby sklápěče S3 (třístranný) pro přepravu 	stavebních materiálů 

· montáž nástavby sklápěče na rychlo-výměnný upínací systém podvozku
· vnitřní objem korby min. 5.0 m3
· výška bočnic min. 600 mm
· nosnost korby min. 8000 kg, provedení pro přepravu stavebních materiálů
· hydraulické sklápění korby na 3 strany
· materiál nástavby - konstrukční ocel třídy 11523 nebo lepší
· materiál podlahy – ocel třídy Hardox o síle min. 5 mm
· zvýšené přední čelo za kabinou, min. o 1200 mm, s průhledem vlevo
· sklopné bočnice jednodílné se spodním pantem, sklápění s pomocným pérováním
· zadní čelo s horním i spodním pantem, zajištění s mechanickým automatem
· bočnice a čela budou vybaveny výztuhami pro větší zatížení
· ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla, s přepínačem pro ovládání sklápění přívěsu z kabiny 
· vzadu na vozidle bude přídavný vývod pro sklápění přívěsu
· prodloužený zadní skluz pro dávkování do finišeru
· 2 háky pro uložení smotané krycí plachty na předním čele, umístěné tak, aby plachta nezakrývala průhled do korby + krycí plachta korby
· ochranné zamřížování zadních skupinových svítilen
· součástí dodávky jsou 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou
· barva – oranžová RAL 2011
· nový výrobek




Kategorie B.

Vozidlo bude používáno jako jednoúčelové speciální dopravní vozidlo s kombinovanou vysokotlakou a sací nástavbou s recyklací nasátých odpadních vod pro čištění kanalizačních vpustí.  


 B1)	  Jednoúčelové komunální vozidlo s pohonem 6x4, s výkonem motoru 		min. 320 kW, celková hmotnost do 26 t

        Požadované provedení a výbavu podvozku

· celková hmotnost vozidla 26.000 kg, technická celková hmotnost vozidla dle TP           
· vozidlo se 3 nápravami, systém pohonu vozidla 6 x 4 s možností zapnutí uzávěrky zadní nápravy
· [bookmark: _GoBack]je požadována vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku
· přední náprava min. 8 t
· motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 320 kW, emisní provedení EURO 5 
· zdvihový objem motoru min. 11.500 cm3 
· komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, v provedení M+S  
· rozvor náprav vozidla max. 4,5 m mezi 1. a 2. nápravou vozidla 
· vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost od 1,8 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h
· převodovka včetně chladiče oleje
· řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů (samočinné nebo polosamočinné), tj. NE manuální, v nabídce bude uveden postup řazení.  
· zesílená spojka pro stavební provoz
· vozidlo musí být vybaveno 2 mechanickými vývody pro pohon nástaveb (1 x silový s přenosem točivého momentu cca 1400 N/m a výkonem cca 385 Kw, zapínání a vypínání pod zatížením a 1x závislý pohon pro obslužné funkce nástavby)
· elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 80 A
· vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením
· výrobce čerpadla Parker, Bosch-Rexroth, Danfoss nebo obdobné kvality
· nádrž na olej pro hydraulický systém s filtrační jednotkou včetně olejoznaku se signalizací
· sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče
· akustická výstraha při couvání
· kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem,               el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo, el. ovládanými okny, centrálním zamykáním na klíč, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem, zásuvkou pro napájení 24 V, autorádiem s CD s anténou a s reproduktory, tempomatem a temposetem, ukazatelem vnější teploty, spotřeby paliva
· vozidlo bude vybaveno systémem sledování opotřebení, indikaci poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek (servisní intervaly olejových náplní kompletního hnacího ústrojí vozidla, dále informačním systémem DAS pro všechny potřebné úkony diagnostických a údržbových prací.
· na kabině bude vozidlo vybaveno 2 ks oranžových majáků 
· nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona
· větrací klapka ve střeše vozidla
· brzdový systém s vyhřívaným filtrem a systémem ABS+ASR, kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě
· odpružení zadních náprav na 4 vzduchových vacích, elektron. ovl.
· možnost snímat přibližné zatížení zadních náprav se zobrazením na palubním instrumentu
· zadní tažné zařízení s čepem 40 mm pro přívěs s centrální osou
· systém dvou-hadicových brzd přívěsu vč. zásuvky ABS
· palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 300 lit s uzamykatelným uzávěrem, se sítkem v hrdle
· sací potrubí motoru vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým             filtrem pro prašný stavební provoz
· výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy
· vozidlo bude vybaveno výstupem provozních údajů ve formátu FMS (pro GPS)
· 2 ks přídavných mlhových světel vpředu
· podvozek bude vybaven bočními ALU-zábranami, blatníky na zadní nápravě, výstražnými tabulkami vzadu a nápadným značením.  
· podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi
· barva kabiny vozidla - oranžová RALL 2011 vč. předního ocelového nárazníku
· součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR
   -     nový výrobek


 B2)    Požadované provedení a výbava kombinované vysokotlaké a sací   
           cisternové nástavby s recyklací nasáté a odpadní vody 

· lakování nástavby – RALL 2011
· nádrž s uzavíratelným čelem válcová, jednoprostorová ocelová stěna cisterny min. 6  
      mm, přední část nádrže jako vodní komora, zadní část jako kalová komora. Celkový  
      objem cisterny 11 000 litrů.
· zadní čelo otevíratelné pomocí hydraulických válců. 
· ukazatel stavu kalové a vodní komory
· pod zadním výklopným víkem umístěna výsypka z nerezového plechu 
· vyprazdňování a rozdělení nádrže výsuvným pístem. Píst v jednotlivých aretačních 
polohách bude pneumaticky aretován pomocí aretačních čepů. 
· rozdělení nádrže:  1. poloha – 4000 l vodní komora – 6000 l kalová komora
2. poloha – 6000 l vodní komora – 4000 l kalová komora
· nádrž upevněna na pomocném rámu.
· zakrytí kol pomocí plastových blatníků s gumovými zástěrkami.
· ochrana proti podjetí vozidla
· vakuové čerpadlo - výkon cca 2500 m³/hod.
· počítadlo provozních hodin
· pohon elastický prostřednictvím bezúdržbových kardanů a klínových řemenů,   
pneumaticky spínanou třecí spojkou. 
· trubní rozvody a armatury v profilech DN 125
· spodní výpusť pro sání i vyprazdňování kalové komory pomocí pneumaticky   
ovládaným plochým šoupátkem DN 125. 
· ochrana vývěvy proti přesátí
· teleskopický kazetový výložník sací hadice DN 125 s paralelním vedením vysokotlaké    
hadice - pracovní délka min. 4000 mm, otáčení výložníku – 180°.
· hloubka sání bez připojení přídavných hadic 8 – 10 m.
· možnost přetlačení přebytečné vody z kalové komory zpět do kanalizace 
· vysokotlaké plunžrové čerpadlo odolné recyklované vodě o výkonu cca 400 l/min., tlak min. 175 bar. Výrobce čerpadla URACA, WOMA nebo obdobné kvality.
· plynulé nastavení tlaku přes pneumaticky ovládaný regulační ventil nebo pomocí  
předvolby tlaku.
· velký vysokotlaký naviják umístěný na zadním víku, hydraulicky výklopný o 180° na 
svislé ose. Plynulý hydraulický pohon v obou směrech pro navíjení a odvíjení hadice.  
· vodící zařízení k navíjení vysokotlaké hadice. 
· naviják připravený pro 180 metrů gumové nebo plastové vysokotlaké hadice DN 32.
· gumová vysokotlaká proplachovací hadice DN 32 o délce min. 120 metrů, provozní tlak 250 bar.
· malý hadicový naviják ovládaný hydraulicky s gumovou vysokotlakou hadicí DN 13, 
délka cca 60 m., provozní tlak 250 bar.
· ostřikovací pistole včetně trysky a držáku na vozidle .
· ochrana čerpadla proti běhu bez vody.
· pneumatické odvodnění vysokotlakého systému (např. ochrana proti mrazu)
· recyklační zařízení odpadní vody s automatickým provozem, volba provozu s recyklací nebo bez recyklace tlakové vody.
· popis recyklačního zařízení, schéma, uveďte maximální velikost částic na výstupu  
apod., popis provozování a způsob údržby.
· veškeré ovládací elementy a vypínače seskupeny ve dvou ovládacích místech 
v nerezovém provedení, opatřeny ochranou proti stříkající vodě.
· automatický provoz vysokotlakého čerpadla, vakuového čerpadla, recyklace vody.
· regulace tlaku, regulace počtu otáček – ovládací mikroprocesorový systém.
· rádiové, dálkové ovládání.
· hydraulické, tlakovzdušné zařízení.
· Přečerpávající agregát o výkonu min. 1200l/min.



Kategorie C.

Vozidlo bude používáno jako jednoúčelový nosič kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem. 

 C1)	 Jednoúčelové komunální vozidlo s pohonem 4x2, s výkonem motoru 		min. 170 kW, celková hmotnost do 15 t


          Požadované provedení a výbavu podvozku

· celková hmotnost vozidla min. 16 000 kg
· užitečné zatížení vozidla min. 10 000 kg.
· vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu vozidla 4x2 s možností zapnutí uzávěrky      
diferenciálu na zadní nápravě
· motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 170 Kw, emisní provedení EURO 5,  
s předehřevem plnícího vzduchu
· zdvihový objem motoru min. 6 300 cm³
· komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, na zadní nápravě  
v provedení M+S
· rozvor náprav vozidla min. 4 100 mm
· brzdová soustava dvouokruhová, kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě,  
s vyhřívaným filtrem a se systémem ABS, 
· převodovka  6-stupňová, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h
· mechanické řazení převodových stupňů
· vozidlo musí být vybaveno vedlejším pohonem
· hydraulicky sklopná prodloužená kabina s počtem sedadel 1+2, sedadlo řidiče  
odpružené, zadní stěna kabiny bude vybavena okny
· kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tempomatem, temposetem, el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vlevo a vpravo, el. ovládanými okny, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem, autorádiem s CD, s anténou a s reproduktory,
· přístrojová deska s grafickým displayem a ekonometrem, ukazatelem vnější teploty,  
informačním systémem řidiče
· na kabině bude vozidlo vybaveno  2 ks oranžových majáků, 2 ks obysové žluté světla
· vozidlo bude vybaveno automatickým rozsvěcením světel po startu motoru, na zadní    
stěně kabiny 1 ks pracovním světlometem, akustickou výstrahou při couvání,  
seřizování nastavení světlometů, přední světlomety H7 s čirou optikou, boční obrysová  světla
· nad čelním sklem kabiny bude vnější protisluneční clona
· větrací klapka ve střeše vozidla
· tažné zařízení ISO 50, včetně zásuvky pro přívěs 13 pólová, 12 V
· palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 125 l. s uzamykatelným uzávěrem a se sítkem v hrdle
· tlumič výfuku z nerezu, koncová trubka výfuku ke středu vozovky
· podvozek bude vybaven bočními zábranami, blatníky na zadní nápravě,  
uzamykatelným úložným prostorem na rámu
· držák rezervního kola boční se zvedákem, rezervní kolo
· barva kabiny vozidla – oranžová RALL 2011 včetně předního nárazníku
· součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR
·   nový výrobek



 C2)    Požadované provedení a výbava nosiče kontejnerů

· nosič musí být vyroben dle normy DIN 30722 a musí umožnit překládání kontejneru na přívěs
· nosič musí umožnit převoz kontejnerů v rozpětí 3100 mm až 4 100 mm
· kapacita zdvihu min. 8 000 kg
· výška háku min. 1000 mm
· nakládací a sklápěcí rameno bude osazeno teleskopicky výsuvným hákem, hák bude   
osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru
· uložení teleskopu bezúdržbové
· elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče, nouzové ovládání nosiče rozvaděčem
· elektronické jištění mylné operace obsluhy z kabiny řidiče
· vnitřní jištění kontejneru hydraulické včetně světelné signalizace odjištěného    
kontejneru
· hydraulický okruh – rozvaděč, okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími 
ventily a zámky, olejová nádrž s vestavěným filtrem osazena uzavíracím ventilem
· nový výrobek 



 C3)    Požadované provedení a výbava hydraulického nakládacího jeřábu

· vozidlo bude vybaveno plně hydraulickým nakládacím jeřábem (HNJ) se zdvihovým momentem min. 8,7m
· hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min. 3900 mm
· manuální prodloužení výsuvu hydraulických podpěr min, 4500 mm
· systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy
· naklopitelné podpěry na 45°  a 180°
· integrovaná olejová nádrž s kapacitou min. 60 l
· otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 390°
· proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč se snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
· sklopné rameno s teleskopickými písty, maximální horizontální dosah 8,1 m, nesekvenční systém vysouvání výložníku
· hák s nosností min 5 t
· hydraulický systém s ventily a zámky
· HNJ bude vybaven dvěma pracovními světly
· HNJ musí být vyroben v souladu s DIN 15018 certifikovaným výrobcem dle ISO 9001
· nový výrobek
· zdvihové síly: 
         
	vyložení v m cca.
	2
	4,2
	6
	7,9

	nosnost v kg min.
	4300
	2050
	1400
	1050



                       
· součástí dodávky bude 1 ks nový kontejnerový zásobník o rozměrech: výška max. – 850 mm, šířka max. 2300 mm, délka max. 3700 mm 





